Wkładamy wcześniej spreparowanego pendrive'a do jednego z portów usb SQ. Na wyłączonym urządzeniu przyciskamy i trzymamy przycisk reset. Następnie naciskamy przycisk power nie puszczając przycisku power.
Gdy zaświecą się wszystkie diody na urządzeniu puszczamy przycisk power. Czekamy aż urządzenie się zaktualizuje, automatycznie następi restart oraz ponowne uruchomienie.
