Procedura aktualizacji Air Bank v 1.0.2

1. Wypakować plik bank102.zip

2.  Podłączyć Air Bank do komputera za pomocą przewodu USB,

3. Skopiować wypakowane pliki "fw.bin" oraz "flash.bin" na główny folder dysku


4. Bezpiecznie odmontować z systemu i wyłączyć ( odłączyć przewód USB)

5. Włączyć urządzenie przyciskiem Power

6. Połączyć się z siecią PQI AIR BANK (Wi-FI) za pośrednictwem komputera

7. Za pomocą przeglądarki przejść do strony konfiguracyjnej Air Bank ( domyślny adres 192.168.100.1)

8. W opcjach konfiguracyjnych kliknąć na przycisk Firmware Upgrade



9. Po zakończonej aktualizacji, urządzenie uruchomi się ponownie, należy odświeżyć połączenie w przeglądarce. Wersja firmware zmieni się na 1.0.2